Размерный ряд серийно выпускаемых стержней
блочного полиамида 6 (капролон) 
ТУ 24.16.54-001-69843700-2020, ТУ 6-05-988-87, ТУ 6-06-38-89
	Стержни

	Диаметр, мм
	Длина, мм
	Ориентировочная масса, кг
	Масса, 
кг/м

	25+1
	200 (+30)
	0,13
	0,6

	30+2
	300 (+40)
	0,31
	0,9

	35+3
	300 (+40)
	0,45
	1,4

	40+3
	300 (+40)
	0,59
	1,8

	40+3
	350 (+40)
	0,63
	1,8

	50+2
	500 (+40)
	1,25
	2,4

	55+2
	500 (+50)
	1,6
	3,0

	60+2
	500 (+50)
	1,9
	3,6

	70+2
	500 (/+50)
	2,4
	4,6

	75+3
	500 (+50)
	2,9
	5,7

	80+3
	500 (+50)
	3,4
	6,2

	90+5
	1000 (+100)
	8,2
	8

	100+2
	1000 (+100)
	10,5
	10

	110+2
	1000 (+100)
	12,5
	12

	120+2
	1000 (+100)
	15
	13

	130+5
	1000 (+150)
	18
	16

	140+5
	1000 (+150)
	22
	19

	150+5
	1000 (+150)
	24
	22

	160+5
	1000 (+150)
	27
	24

	170+5
	1000 (+150)
	31
	28

	180±5
	1000 (+150)
	34
	31

	190±5
	1000 (+150)
	37
	33

	200+5
	1000 (+150)
	44
	40

	210+5
	1100 (-50/+50)
	48
	42

	220+5
	1100 (-50/+50)
	52
	46

	230+5
	1100 (-50/+50)
	56
	50

	240+10
	1100 (-50/+50)
	63
	55

	250+10
	1100 (-50/+50)
	67
	59

	260+10
	1100 (-50/+50)
	75
	64

	270+10
	1100 (-50/+50)
	81
	72

	280+10
	1100 (-50/+50)
	86
	78

	290+10
	1100 (-50/+50)
	89
	81

	300+10
	1100 (-50/+50)
	97
	86

	310+10
	1100 (-50/+50)
	103
	91

	320+10
	1100 (-50/+50)
	110
	97

	330+10
	500 (+100)
	59
	103

	340+10
	500 (+100)
	62
	109

	350+10
	500 (+100)
	67
	116

	360+10
	500 (+100)
	69
	122

	370+10
	500 (+100)
	73
	130

	380+10
	500 (+100)
	77
	137

	390+10
	500 (+100)
	81
	144

	400+15
	500 (+100)
	85
	152

	от ф420 до ф800
	по запросу






Размерный ряд серийно выпускаемых плит
блочного полиамида 6 (капролон) 
ТУ 24.16.54-001-69843700-2020, ТУ 6-05-988-87, ТУ 6-06-38-89

	Длина, мм
	Ширина, мм
	Толщина, мм
	Ориентировочная масса, кг 

	1000 (+50)
	1100 (+30)
	20+5
	34

	
	
	30+5
	48

	
	
	40+5
	61

	
	
	50+5
	76

	
	
	60+5
	90

	
	
	70+5
	106

	
	
	80+5
	119

	
	
	90+5
	134

	
	
	100+5
	152

	
	
	110+5
	165

	
	
	120+5
	177

	1000 (+50)
	900 (+30)
	15+5
	21

	
	
	20+5
	25

	
	
	30+5
	37

	
	
	40+5
	48

	
	
	50+5
	56

	
	
	60+5
	67

	
	
	70+5
	79

	
	
	80+5
	89

	
	
	90+5
	98

	
	
	100+5
	115

	
	
	110+5
	126

	
	
	120+5
	134

	
	
	130+5
	147

	
	
	140+5
	160

	
	
	150+5
	170

	500 (+50)
	500 (+30)
	15+3
	7

	
	
	20+3
	8

	
	
	25+3
	10

	
	
	30+5
	12

	
	
	35+5
	14

	
	
	40+5
	16

	
	
	45+5
	18

	
	
	50+5
	19

	
	
	55+5
	21

	
	
	60+5
	23

	
	
	70+5
	26

	
	
	80+5
	29

	
	
	90+5
	33

	
	
	100+5
	38

	
	
	110+5
	42

	
	
	120+5
	44

	
	
	130+5
	51

	
	
	140+5
	53

	
	
	150+5
	55



